Viktig information från Gingri fiber.

Det är viktigt att när Eltel har passerat med schakten, att varje fastighetsägare gräver ner slangen från kopplingspunkten fram till utsidan av huset. Efter det utför Eltel håltagning i hus samt monterar jack över hålet på insidan.

När slang dragits in i huset, bokar Eltel ett besök för blåsning av fiber samt montage av jack. OBS! Router placeras så nära jacket som möjligt, max. 3m. från jacket.

Denna grävning på tomt måste vara färdig till den 1 augusti 2017.

Det kommer att medföra extra kostnader för föreningen, då personalen som blåser fiber måste återkomma.

Övrig info angående ovanstående finns på hemsidan ”Gingri fiber.se” under nyheter

kund\_info\_installation 20170531

När schakt på tomtmark är klar så meddela via mail till någon nedan, uppge om slang slutar på utsida av hus eller har dragits in i huset.

Thorbjörn Larsson thorbjörn@karrahojdsgard.se

Sture Öberg sture.oberg@bornet.net

Bengt Kristensson [bengt.kristensson@Vattenfall.com](mailto:bengt.kristensson@Vattenfall.com)